40 4200

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код продукции)

Утвержден

ЛРДА.468152.002ЭТ-ЛУ

МОДУЛЬ БТ33-209

Этикетка

ЛРДА.468152.002ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

Модуль БТ33-209 ЛРДА.468152.002 № ${<Nizd123456>}

Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изделие является аппаратной платформой для изготовления

средств высокоскоростного шифрования данных, поступающих по шине

VME, c последующей выдачей в оптоволоконную линию Ethernet 10/100

Мбит/с, а также для дешифрования данных, поступающих через оптово-

локонную линию Ethernet, с последующей выдачей на шину VME. После

установки соответствующего программного обеспечения изделие пред-

назначается для использования в составе ЭВМ серии "Багет".

Изделие допускает эксплуатацию на месте и (или) в движении в

составе специализированных автоматизированных систем управления

при воздействии внешних факторов согласно ГОСТ В 20.39.304-76 для

групп эксплуатации 1.6 - 1.9 (климатическое исполнение "УХЛ"),

2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5 с уточнениями, приводимыми

в таблице 1.

ЛРДА.468152.002ЭТ 2

Таблица 1 - Основные технические данные

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ Наименование параметра │ Значение │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ Диапазон рабочих температур, ЦЕЛ │ от -10 до +50 │

│ Диапазон предельных температур, ЦЕЛ │ от -40 до +65 │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ Характеристики электропотребления │ │

│ │ │

│ Напряжение питания по шине VME, В │ 5 (+/-5 %) │

│ Ток потребления, не более │ 5 А; │

│ Режим работы │ непрерывный. │

├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ Массо-габаритные характеристики │ │

│ │ │

│ Габаритные размеры, мм │ 233х160х36; │

│ Масса, не более │ 1,2 кг. │

└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

3 ЛРДА.468152.002ЭТ

2 Комплектность

┌────────────┬────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┐

│Обозначение │ Наименование │Колич. │Зав. номер│Примечание│

├────────────┼────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

│ЛРДА.468152.│Модуль БТ33-209 │ 1 │${<Nizd123456>} │

│002 │ │ │ │ │

│ЛРДА.468152.│Этикетка │ 1 │ - │ │

│002ЭТ │ │ │ │ │

└────────────┴────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

3 Свидетельство о приемке

Модуль БТ33-209 ЛРДА.468152.002 № ${<Nizd123456>} изготовлен и

принят в соответствии с требованиями действующей технической доку-

ментацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Nachalnik\_\_\_\_\_OTK\_}

личная подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

линия отреза при поставке на экспорт

3

ЛРДА.468152.002ТУ

обозначение документа,

по которому производится поставка

Особые отметки:

Руководитель предприятия Представитель заказчика

МП МП

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Rukovoditel\_predp\_} \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

личная подпись расшифровка подписи личная подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата дата

ЛРДА.468152.002ЭТ 4

4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

(поставщика)

Полный ресурс до списания 120000 часов

в течение срока службы 25 лет, в том числе срок хранения с учетом

возможности переконсервации 10 лет, из них 5 лет в условиях нео-

тапливаемого помещения.

Срок консервации в упаковке завода-изготовителя 5 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при

соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной

документации.

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

линия отреза при поставке на экспорт

4

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблю-

дении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и

транспортировки, установленных эксплуатационной (технической) до-

кументацией.

Гарантийный срок - 5,5 лет со дня (даты) изготовления.

ВНИМАНИЕ! Гарантия предприятия-изготовителя снимается в сле-

дующих случаях:

1 Истек гарантийный срок.

2 Изделие имеет механические повреждения.

5 ЛРДА.468152.002ЭТ

5 Заметки по эксплуатации и хранению

Указания по эксплуатации изделия приведены в

ЛРДА.468152.002Д1.

ЛРДА.468152.002ЭТ 6

6 Особые отметки

7 ЛРДА.468152.002ЭТ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Лист регистрации изменений │

├────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬─────┤

│Изм.│Номера листов (страниц)│Всего │ N │Входящий│ Подп.│Дата │

│ ├─────┬─────┬────┬──────┤лис- │ Докум.│N сопро-│ │ │

│ │Изме-│Заме-│ Но-│Анну- │тов │ │водитель│ │ │

│ │нен- │нен- │ вых│лиро- │стра- │ │ного до-│ │ │

│ │ных │ных │ │ван- │ниц в │ │кумента │ │ │

│ │ │ │ │ных │докум │ │и дата │ │ │

├────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┘