40 1320

─────────────

Код продукции

Утвержден

ЛРДА.467669.001ЭТ-ЛУ

ЛРДА.467669.001-УД

ПРИБОР УЗПИ

Э Т И К Е Т К А

ЛРДА.467669.001ЭТ

N ${<Nizd123456>}

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие (партия изделий) изготовлено(а) в соответствии с обязатель-

ными требованиями государственных стандартов и действующей техничес-

кой документацией и признано(а) годным(ой) для эксплуатации.

Особые отметки:

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Nachalnik\_\_\_\_\_OTK\_}

личная расшифровка

подпись подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

\_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_

Линия отреза при поставке на экспорт

-1- ЛРДА.467669.001ЭТ

ЛРДА.467669.001ТУ

обозначение документа,

по которому производится поставка

Руководитель предприятия Представитель заказчика

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Rukovoditel\_predp\_} МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

личная расшифровка личная расшифровка

подпись подписи подпись подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата дата

ЛРДА.467669.001ЭТ -2-

Этикетка распространяется на прибор УЗПИ ЛРДА.467669.001ТУ

(далее по тексту - "изделие").

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Изделие предназначено для использования в качестве уст-

ройства записи и переноса информации между отдельными рабочими

станциями, работающими под управлением операционных систем типа ОС

МСВС, ОС РВ Багет. Стыковка с рабочими станциями может осущест-

вляться по интерфейсам Ethernet или RS-232C.

2.2 Подключение изделия к рабочим станциям осуществляется че-

рез соединитель Х1 - вилка РСГ19БТВ АВ0.364.047ТУ. Распределение

сигналов по контактам соединителя Х1 приведено в таблице 2.1.

ЛРДА.467669.001ЭТ -3-

Таблица 2.1

┌───────┬──────────┬───────┬──────────┐

│Контакт│ Цепь │Контакт│ Цепь │

├───────┼──────────┼───────┼──────────┤

│ 1 │ RX- │ 9 │ GND │

├───────┼──────────┼───────┼──────────┤

│ 2 │SHILD\_GND │ 13 │ CTS │

├───────┼──────────┼───────┼──────────┤

│ 3 │ TX- │ 14 │ +5В │

├───────┼──────────┼───────┼──────────┤

│ 4 │ RX+ │ 15 │ RXD │

├───────┼──────────┼───────┼──────────┤

│ 5 │ GND │ 17 │ RTS │

├───────┼──────────┼───────┼──────────┤

│ 6 │ LED │ 18 │ GND │

├───────┼──────────┼───────┼──────────┤

│ 7 │ TX+ │ 19 │ TXD │

├───────┼──────────┼───────┴──────────┘

│ 8 │ MODE │

└───────┴──────────┘

Контакты 6 и 8 соединителя Х1 являются технологическими, по-

давать на них какие-либо сигналы недопустимо.

2.3 В изделие установлен электронный диск емкостью

7629 Мбайт.

2.4 Задержка по чтению/записи (максимальная) не более 2,5 мс.

Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 55 ЦЕЛ.

Диапазон температур хранения от минус 65 до плюс 70 ЦЕЛ.

Относительная влажность от 20 до 100 % без конденсации.

Вибрация - до 15 g.

Механические удары - до 100 g.

Питание изделия осуществляется от сети постоянного тока нап-

ряжением +5 В +/- 10 %. Потребляемая мощность - не более 2,5 Вт.

Средняя наработка на отказ - 30000 часов.

Полный средний срок службы - 20 лет.

ЛРДА.467669.001ЭТ -4-

2.5 При эксплуатации беречь от попадания влаги и грязи внутрь

изделия и в соединитель. Беречь контакты соединителя от механичес-

ких повреждений.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1

┌──────────────────┬──────────────────────────┬────────┬───────────┐

│ Обозначение │ Наименование │ Коли- │Примечание │

│ │ │ чество │ │

├──────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────┤

│ЛРДА.467669.001ТУ │Прибор УЗПИ │ 1 │ │

│ │ │ │ │

│ЛРДА.323368.004 │Чехол │ 1 │ │

│ │ │ │ │

│ЛРДА.467669.001ЭТ │Этикетка │ 1 │ │

└──────────────────┴──────────────────────────┴────────┴───────────┘

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

(ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы изделия - 20 лет.

Срок хранения в консервации (упаковке) завода-изготовителя в

хранилище при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 25 ЦЕЛ и отно-

сительной влажности воздуха от 30 до 80 % с кратковременными отк-

лонениями до 98% при температуре плюс 25 ЦЕЛ - не менее 5 лет.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении

потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

ЛРДА.467669.001ЭТ -5-

5 КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации при-

ведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Консервация

┌─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐

│ Дата │Наименование работы │Срок действия,│Должность, фамилия│

│ │ │ годы │и подпись │

├─────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│ │ Консервация │ 5 лет │ Ст.контролер ОТК │

│ │ │ │${\_St\_kontroler\_OTK\_}│

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

└─────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор УЗПИ ЛРДА.467669.001ТУ зав.№ ${<Nizd123456>} упакован согласно

требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Predstavitel\_\_OTK\_}

должность подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ───

Линия отреза при поставке на экспорт

-5- ЛРДА.467669.001ЭТ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требо-

ваниям ЛРДА.467669.001ТУ при соблюдении потребителем условий и

правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных

эксплуатационной (технической) документацией.

Гарантийный срок изделия - 5 лет со дня изготовления (приемки

представителем заказчика).

ЛРДА.467669.001ЭТ -6-

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ │

├────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬─────┤

│ИЗМ │Номера листов (страниц)│Всего │ │Входящий│ Подп │Дата │

│ ├─────┬─────┬────┬──────┤лис- │ Докум.│N сопро-│ │ │

│ │Изме-│Заме-│ Но-│Анну- │тов │ │водитель│ │ │

│ │нен- │нен- │ вых│лиро- │стра- │ │ного до-│ │ │

│ │ных │ных │ │ван- │ниц в │ │кумента │ │ │

│ │ │ │ │ных │докум │ │и дата │ │ │

├────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤

│ 1 │ - │ 3 │ - │ - │ - │ЛРДА.00│ - │Мал-на│29.03│

│ │ │ │ │ │ │0031-05│ │ │2005 │

│ 2 │ - │ 2 │ - │ - │ - │ЛРДА.00│ - │Мал-на│18.05│

│ │ │ │ │ │ │0034-05│ │ │2005 │

│ 3 │ - │ 1 │ - │ - │ - │ЛРДА.00│ - │Мал-на│15.10│

│ │ │ │ │ │ │0056-05│ │ │2005 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┘