40 2510

─────────────

Код продукции

Утвержден

ЛРДА.465119.001ЭТ-ЛУ

БЛОК БТБУЗПИ-001

Э Т И К Е Т К А

ЛРДА.465119.001ЭТ

N ${<Nizd123456>}

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической

документацией, принято согласно ЛРДА.467669.001ТУ и признано год-

ным для эксплуатации.

Особые отметки:

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Nachalnik\_\_\_\_\_OTK\_}

личная расшифровка

подпись подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

\_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_

Линия отреза при поставке на экспорт

-1-

ЛРДА.467669.001ТУ

обозначение документа,

по которому производится поставка

Руководитель предприятия Представитель заказчика

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Rukovoditel\_predp\_} МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

личная расшифровка личная расшифровка

подпись подписи подпись подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата дата

ЛРДА.465119.001ЭТ -2-

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Изделие предназначено для использования в качестве пере-

ходного устройства для подключения прибора УЗПИ к рабочим станциям

в составе стационарных и возимых объектов эксплуатации и организа-

ции питания прибора УЗПИ от сети постоянного тока с напряжением 27

В +/-10 %.

Средняя наработка на отказ - 30000 часов.

Полный средний срок службы - 20 лет.

2.2 При эксплуатации беречь от попадания влаги и грязи внутрь

изделия и в соединители. Беречь контакты соединителей от механи-

ческих повреждений.

-3- ЛРДА.465119.001ЭТ

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1

┌───────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────┬─────┐

│Обозначение изделия│Наименование изделия│Коли- │Заводской │Прим.│

│ │ │чество│номер │ │

├───────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────┤

│ЛРДА.465119.001 │Блок БТБУЗПИ-001 │ 1 │${<Nizd123456>} │

│ │ │ │ │ │

│ЛРДА.465119.001ЭТ │Этикетка │ 1 │ - │ │

└───────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────┴─────┘

ЛРДА.465119.001ЭТ -4-

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

(ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы изделия - 20 лет.

Срок хранения в консервации (упаковке) завода-изготовителя в

хранилище при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 25 ЦЕЛ и отно-

сительной влажности воздуха от 30 до 80 % с кратковременными отк-

лонениями до 98 % при температуре плюс 25 ЦЕЛ - не менее 5 лет.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении

потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

-5- ЛРДА.465119.001ЭТ

5 КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации при-

ведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Консервация

┌─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐

│ Дата │Наименование работы │Срок действия,│Должность, фамилия│

│ │ │ годы │и подпись │

├─────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│ │ Консервация │ 5 лет │Ст.контролер ОТК │

│ │ │ │${\_St\_kontroler\_OTK\_}│

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

└─────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘

ЛРДА.465119.001ЭТ -6-

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок БТБУЗПИ-001 ЛРДА.465119.001 зав. ${<Nizd123456>} упакован сог-

ласно требованиям, предусмотренным в действующей технической доку-

ментации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Predstavitel\_\_OTK\_}

должность подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ───

Линия отреза при поставке на экспорт

-6-

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требо-

ваниям ЛРДА.465119.001 при соблюдении потребителем условий и пра-

вил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных экс-

плуатационной (технической) документацией.

Гарантийный срок изделия - 5 лет со дня изготовления (приемки

представителем заказчика).

-7- ЛРДА.465119.001ЭТ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ │

├────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬─────┤

│ИЗМ │Номера листов (страниц)│Всего │ │Входящий│ Подп │Дата │

│ ├─────┬─────┬────┬──────┤лис- │ Докум.│N сопро-│ │ │

│ │Изме-│Заме-│ Но-│Анну- │тов │ │водитель│ │ │

│ │нен- │нен- │ вых│лиро- │стра- │ │ного до-│ │ │

│ │ных │ных │ │ван- │ниц в │ │кумента │ │ │

│ │ │ │ │ных │докум │ │и дата │ │ │

├────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤

│ 1 │ - │ 2 │ - │ - │ - │ЛРДА.00│ - │Мал-на│29.03│

│ │ │ │ │ │ │0031-05│ │ │2005 │

│ 2 │ - │ 1 │ - │ - │ - │ЛРДА.00│ - │Миро- │21.05│

│ │ │ │ │ │ │ 7-10 │ │нова │2010 │

│ 3 │ - │ 2 │ - │ - │ - │ЮКСУ.00│ - │Тесле-│01.10│

│ │ │ │ │ │ │ 50-15 │ │нко │2015 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┘