40 4210

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код продукции)

Утвержден

ЛРДА.468155.003ЭТ-ЛУ

ЛРДА.468155.003-УД

ПЛАТА БТМ23-601

Э Т И К Е Т К А

ЛРДА.468155.003ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плата БТМ23-601 ЛРДА.468155.003 N ${<Nizd123456>}

Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.1 Мезонинная плата канала аналого-цифрового преобразова-

теля БТМ23-601 ЛРДА.468155.003 предназначена для приема и пре-

образования данных от РЛК потребителя в составе ЭВМ "Багет-25-

05" и ее исполнений.

1.2 Плата БТМ23-601 выполняет свои функции в составе ЭВМ

"Багет-25-05" и ее исполнений при установке в модуль БТ55-401Г

ЮКСУ.467130.011-04.

1.3 Плата содержит четыре канала аналого-цифрового преоб-

разования внешнего входного сигнала с максимальным уровнем нап-

ряжения + 0,5 В при внешней тактовой синхронизации сигналом си-

нусоидальной формы амплитудой напряжения + 0,5 В и частотой

поступления до 40 МГц;

1.4 Каждый канал АЦП изделия имеет следующие характеристи-

ки:

- разрядность преобразования - 12 разрядов;

- максимальная частота дискретизации - 40 МГц;

- динамический диапазон - не менее 63 дБ;

- входное сопротивление - 50 Ом.

2 ЛРДА.468155.003ЭТ

1.5 Плата обеспечивает выделение и фильтрацию синусной и

косинусной составляющих входного сигнала.

1.6 Плата обеспечивает выделение и фильтрацию квадратурной

компоненты входного сигнала.

1.7 Сведений о содержании драгоценных материалов и цвет-

ных металлов не имеется.

3 ЛРДА.468155.003ЭТ

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

┌──────────────────┬─────────────┬──────┬────────────┬───────┐

│Обозначение │Наименование │Коли- │Заводской │Примеч.│

│изделия │изделия │чество│номер │ │

├──────────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼───────┤

│ЛРДА.468155.003 │Плата │ 1 │${<Nizd123456>}│ │

│ │БТМ23-601 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ЛРДА.468155.003ЭТ │Этикетка │ 1 │ ────── │ │

│ │ │ │ │ │

└──────────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴───────┘

4 ЛРДА.468155.003ЭТ

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плата БТМ23-601 ЛРДА.468155.003 N ${<Nizd123456>}

изготовлена и принята в соответствии с требованиями действующей

технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Nachalnik\_\_\_\_\_OTK\_}

подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

Примечание - Раздел заполняет изготовитель изделия

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

линия отреза при поставке на экспорт

4

ЛРДА.468155.003ТУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обозначение документа,

по которому производится поставка

Руководитель предприятия Представитель заказчика

М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Rukovoditel\_predp\_} М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата дата

5 ЛРДА.468155.003ЭТ

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

(ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы изделия до списания - 20 лет.

Срок хранения в упаковке завода-изготовителя в закрытых отаплива-

емых хранилищах при температуре воздуха от плюс 5 ЦЕЛ до плюс 25 ЦЕЛ и

относительной влажности воздуха от 30 % до 80 % с кратковременными

отклонениями до 98 % при температуре плюс 25 ЦЕЛ - 2 года.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем

требований действующей эксплуатационной документации.

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

линия отреза при поставке на экспорт

5

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соб-

людении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и

транспортировки, установленных эксплуатационной (технической)

документацией.

Гарантийный срок - 5 лет со дня (даты) изготовления.

6 ЛРДА.468155.003ЭТ

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

7 ЛРДА.468155.003ЭТ

6 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

8 ЛРДА.468155.003ЭТ

9 ЛРДА.468155.003ЭТ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ │

├────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬─────┤

│Изм │Номера листов (страниц)│Всего │ N │Входящий│ Подп │Дата │

│ ├─────┬──────┬────┬─────┤лис- │ Докум.│N сопро-│ │ │

│ │изме-│заме- │ но-│анну-│тов │ │водитель│ │ │

│ │нен- │нен- │ вых│лиро-│стра- │ │ного до-│ │ │

│ │ных │ных │ │ван- │ниц в │ │кумента │ │ │

│ │ │ │ │ных │докум │ │и дата │ │ │

├────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┘