40 8320

─────────────

Код продукции

Утвержден

ЮКСУ.468364.016-УД

Кросс-плата CR55-10.01

Э Т И К Е Т К А

ЮКСУ.468364.016ЭТ

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кросс-плата CR55-10.01 ЮКСУ.468364.016 Зав.N ${<Nizd123456>}

изготовлена в соответствии с действующей технической документа-

цией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Nachalnik\_\_\_\_\_OTK\_}

Подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ───

Линия отреза при поставке на экспорт

ЮКСУ.468364.016ЭТ

1

Руководитель предприятия Представитель заказчика

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Rukovoditel\_predp\_} М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата дата

2 ЮКСУ.468364.016ЭТ

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Кросс-плата CR55-10.01 ЮКСУ.468364.016 (далее по текс-

ту - изделие) предназначена для применения в составе электрон-

ных вычислительных машин (ЭВМ) цифровой обработки сигналов в

качестве устройства электрического объединения модулей цифро-

вой обработки сигналов и модуля с системной шиной VME.

2.2 В изделии содержатся драгоценные материалы и цветные

металлы. Сведения о количественном содержании драгоценных мате-

риалов и цветных металлов отсутствуют.

3 ЮКСУ.468364.016ЭТ

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

┌──────────────────────┬─────────────────┬──────┬───────────┬──────┐

│Наименование │Обозначение │ Коли-│ Завод. │Приме-│

│ │ │чество│ номер │чание │

├──────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────┤

│Кросс-плата CR55-10.01│ЮКСУ.468364.016 │ 1 │${<Nizd123456>} 1),2)│

│ │ │ │ │ │

│Этикетка │ЮКСУ.468364.016ЭТ│ 1 │ │ │

│ │ │ │ │ │

└──────────────────────┴─────────────────┴──────┴───────────┴──────┘

Примечания

1) Раздел заполняет изготовитель изделия.

2) В графе "Заводской номер" указан заводской номер модуля.

4 ЮКСУ.468364.016ЭТ

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

(ПОСТАВЩИКА)

Срок хранения в упаковке завода-изготовителя в закрытых отапли-

ваемых хранилищах при температуре воздуха от плюс 5 до плюс

25 ЦЕЛ и относительной влажности воздуха от 30 % до 80 % с кратковре-

менными отклонениями до 98 % при температуре плюс 25 ЦЕЛ - 2 года.

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

линия отреза при поставке на экспорт

4 ЮКСУ.468364.016ЭТ

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблю-

дении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и

транспортировки, установленных эксплуатационной (технической) до-

кументацией.

Гарантийный срок - 5 лет со дня (даты) изготовления.

5 ЮКСУ.468364.016ЭТ

5 КОНСЕРВАЦИЯ

Не предусмотрена

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кросс-плата CR55-10.01 ЮКСУ.468364.016 зав.N ${<Nizd123456>}

упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей тех-

нической документации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Predstavitel\_\_OTK\_}

должность подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

6 ЮКСУ.468364.016ЭТ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ │

├────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬──────┬─────┤

│изм │номера листов (страниц)│всего │ N │входящий│ подп │дата │

│ ├─────┬─────┬────┬──────┤лис- │ докум.│N сопро-│ │ │

│ │изме-│заме-│ но-│анну- │тов │ │водитель│ │ │

│ │нен- │нен- │ вых│лиро- │стра- │ │ного до-│ │ │

│ │ных │ных │ │ван- │ниц в │ │кумента │ │ │

│ │ │ │ │ных │докум │ │и дата │ │ │

├────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤

│ 1 │ - │ 1,2 │ - │ - │ - │ЮКСУ.55│ - │Малини│20.06│

│ │ │ │ │ │ │5-13 │ │ │2013 │

│ 2 │ - │ 2-5 │ - │ - │ - │ЮКСУ.00│ - │Малини│23.10│

│ │ │ │ │ │ │50-13 │ │ │2013 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │