40 4230

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код продукции)

Утвержден

ЮКСУ.468354.001ЭТ-УД

Модуль МП-ВПО

Э Т И К Е Т К А

ЮКСУ.468354.001ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модуль МП-ВПО-Б ЮКСУ.468354.001-01 № ${<Nizd123456>}

Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Модуль применяется для организации взаимного преобразования оптических сигналов в электрические дифференциальные сигналы с возможностью передачи от одной мультипроцессорной системы обработки информации в другую потока информации с интенсивностью не менее 1 Гбит/с.

2 ЮКСУ.468354.001ЭТ

Основные технические данные модуля МП-ВПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - основные технические данные

| Наименование параметра | Значение параметра для модуля |
| --- | --- |
| Количество оптических приемопередатчиков, шт | 8 |
| Количество кабельных приемопередатчиков, шт | 8 |
| Номинальное значение напряжений питаний, В | +3,3  +5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8,5 |

3 ЮКСУ.468354.001ЭТ

Основные эксплуатационные характеристики модуля приведены в таблице 2.

Таблица 2 - основные эксплуатационные характеристики

| Наименование воздействующих факторов | Значение  параметра  для модуля  МП-ВПО-А | Значение  параметра  для модуля  МП-ВПО-Б |
| --- | --- | --- |
| Синусоидальная вибрация  амплитуда ускорения, м/с2 (g)  /диапазон частот, Гц | 20(2)/1-60 | 20(2)/1-60 |
| Механический удар одиночного действия,  пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) / длительность действия ударного ускорения, мс | 200 (20) / 2–5 | 200 (20) / 5–15 |
| Повышенная температура среды, рабочая, оС / предельная, оС | плюс 50 / плюс 70 | плюс 45 / плюс 70 |
| Пониженная температура среды  рабочая, оС/ предельная, оС | минус 50 /минус 65 | 0/минус 50 |
| Соляной (морской) туман | + | + |
| Повышенная влажность воздуха, относительная | 100/+35 оС | 100/+50 оС |

4 ЮКСУ.468354.001ЭТ

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Составные части изделия и изменения в комплектности приведены в

таблице 2.

Таблица 2 - Составные части изделия и изменения в комплектности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. | Зав. номер | Примечание |
| ЮКСУ.468354.001-01 | Модуль МП-ВПО-Б | 1 | ${<Nizd123456>} |  |
| ЮКСУ.468354.001ЭТ | Этикетка | 1 |  |  |
| ЮКСУ.466921.105 | Комплект монтажных  частей | 1 |  |  |

5 ЮКСУ.468354.001ЭТ

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль МП-ВПО-Б ЮКСУ.468354.001-01 № ${<Nizd123456>}

изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Nachalnik\_\_\_\_\_OTK\_}

подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

Примечание - Раздел заполняет изготовитель изделия

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

линия отреза при поставке на экспорт

5

ЮКСУ.468354.001ТУ

обозначение документа,

по которому производится поставка

Особые отметки:

Руководитель предприятия Представитель заказчика

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${\_Rukovoditel\_predp\_} М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата дата

6 ЮКСУ.468354.001ЭТ

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы изделия до списания - 20 лет.

Изделие в штатной упаковке должно допускать хранение в соответствии с ГОСТ В 9.003-80 в закрытых отапливаемых хранилищах в течение 5 лет.

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

линия отреза при поставке на экспорт

6

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных эксплуатационной (технической) документацией.

Гарантийный срок - 5 лет со дня (даты) приемки представителем заказчика.

7 ЮКСУ.468354.001ЭТ

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

8 ЮКСУ.468354.001ЭТ

6 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

9 ЮКСУ.468354.001ЭТ

10 ЮКСУ.468354.001ЭТ

Лист регистрации изменений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Всего  листов (страниц)  в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| изм. | зам. | новых | аннулированных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |